
江苏省航道赔（补）偿标准

              （2022年修订版）

	项目
	单位
	赔（补）偿标准（元）
	备注

	一、通航水域
	1.倾倒泥土、垃圾，排放泥浆
	立方米
	80
	

	
	2.倾倒块石、建筑垃圾
	立方米
	175
	

	
	3.采挖砂石、泥土
	立方米
	50
	

	
	4.占用通航水域
	
	
	

	
	码头或其它合法经营性船舶
	平方米.月
	8
	按占用岸线长度与占用通航水域宽度之积作为计费基准

	
	构筑堤坝、围堰、护桩、沉箱、墩台等
	平方米.月
	8
	按占用水域面积作为计费基准

	
	5.设置跨（过）河管线
	米/根
	
	按杆塔或管道计量根数

	
	依附桥梁设置跨河管线
	米.根
	160
	

	
	不依附桥梁设置跨河管线
	米.根
	400
	

	
	设置过河管线
	米.根
	400
	

	二、航道边坡（护岸设施）
	1.占用航道用地
	平方米.月
	8
	

	
	2.占用航道岸线
	米.月
	36
	

	
	3.损坏护岸
	
	
	

	
	混凝土压顶、角石
	立方米
	600
	

	
	浆砌块石墙身
	立方米
	400
	

	
	混凝土墙身
	立方米
	600
	

	
	4.损坏栏杆
	
	
	

	
	混凝土预制型
	米
	135
	

	
	实腹式砖砌型
	米
	180
	

	
	花岗岩型
	米
	2000
	

	
	铸铁型
	米
	225
	

	二、航道边坡（护岸设施）
	5.损坏航道专用通信设施
	
	按恢复重置实际费用计
	

	
	6.护岸滑坡倾倒、变形、沉陷
	米
	2000
	

	
	7.取土
	立方米
	35
	

	
	8.拆除航道护岸
	
	
	

	
	斜坡式护岸
	米
	1500
	

	
	直立式或组合式护岸
	米
	1500
	

	三、航道绿化
	1.乔木
	
	
	

	
	胸径4厘米以下（含4厘米）
	株
	30
	胸径指距地面1米处树干直径

	
	胸径4-8厘米（含8厘米）
	株
	100
	

	
	胸径8-12厘米（含12厘米）
	株
	400
	

	
	胸径12厘米以上
	株
	每增加l厘米加收130元
	

	
	2.灌木
	株
	
	

	
	高度1米以下（含1米）
	株
	20
	

	
	高度1米以上
	株
	60
	

	
	3.花卉
	株
	10
	

	
	4.草皮
	平方米
	40
	

	
	5.特殊植被、名贵树木花卉
	
	按恢复重置实际费用计
	

	四、航标
	1.岸标基础
	
	按恢复重置实际费用计
	

	
	2.水中灯桩基础
	
	按恢复重置实际费用计
	

	
	3.标体
	
	按恢复重置实际费用计
	

	
	4.电池箱
	
	
	

	
	玻璃钢电池箱
	只
	300
	

	
	不锈钢电池箱
	只
	800
	

	四、航标
	5.太阳能电板
	瓦
	100
	

	
	6.灯器
	
	
	

	
	普通航标灯器
	套
	1500
	

	
	一体化式LED航标灯器
	套
	5000
	

	
	7.碱电池
	安时.伏特
	4
	

	
	8.锂电池
	安时.伏特
	6
	

	五、标志标牌
	1.陆上界桩
	根
	375
	

	
	2.水中界桩
	根
	2000
	

	
	3.里程牌
	块
	900
	

	
	4.标志标牌
	
	
	

	
	（1）基础
	个
	1900
	

	
	（2）立柱
	根
	4000
	

	
	（3）面板
	平方米
	2000
	

	
	5.测量标志（坐标点）
	（处）个
	5000
	

	六、船闸及附属设施
	1.闸门钢结构
	
	按恢复重置实际费用计
	

	
	2.水工结构
	
	
	

	
	（1）钢筋砼墙/底板
	立方米
	810
	

	
	（2）钢护面
	吨
	6480
	

	
	（3）砌石墙身
	立方米
	360
	

	
	（4）靠船墩
	立方米
	495
	

	
	3.附属设施
	
	
	

	
	（1）系船柱
	个
	按恢复重置实际费用计
	

	
	（2）系船钩
	个
	按恢复重置实际费用计
	

	
	（3）铁爬梯
	米
	按恢复重置实际费用计
	

	七、设置专设标志
	1.桥涵标
	
	
	

	
	（1）桥孔灯
	盏
	10000
	

	
	（2）桥柱灯
	盏
	10000
	

	七、设置专设标志
	2.桥名牌
	平方米
	3200
	

	
	3.提示牌
	平方米
	3200
	

	
	4.桥梁倒水尺
	平方米
	1250
	

	
	5.管线标
	
	
	

	
	（1）边长2米
	块
	12000
	

	
	（2）边长3米
	块
	20000
	

	
	（3）LED灯器
	套
	12000
	

	
	6.浮标
	
	
	

	
	（1）φ1.2浮鼓
	套
	10000
	浮标费用仅指材料费用

	
	（2）φ1.8浮鼓
	套
	40000
	

	
	（3）φ2.4浮鼓
	套
	70000
	

	
	（4）φ3.0浮鼓
	套
	80000
	

	
	7.遥测装置
	
	
	

	
	（1）定位
	套
	6500
	

	
	（2）不定位
	套
	3500
	

	八、其它未列项目
	
	
	
	根据恢复重置或设置费用按双方协商或鉴定结论计收


有关说明：

1.按恢复重置实际费用计的项目，需要同时承担设施损坏至功能恢复期间临时设施设置的相关费用。

2.航道通航水域面积按航道设计文件确定，无设计文件的，按照《内河通航标准》确定。

3.设置水下管线、架空管线的，按照管线数在航道保护范围内架设的实际长度计算。

4.拆除航道护岸设施、占用航道用地与边坡的，按照实际拆除量或占用量计算。损坏航道设施，包括船闸设施、航标、航道护岸等，按照恢复使用功能所需工程量计算。

5.若涉河桥梁与护岸立交的，按桥梁的下部结构及附属设施占用水域及管理范围的面积计算，若涉河桥梁与护岸平交则还应计入桥面占用面积。桥梁占用通航水域或航道用地与边坡的计费期限，最长不得超过二十年。

6.赔（补）偿义务人对结果有异议的，可以依法向具有资质的第三方机构申请鉴定，赔（补）偿费收取单位应当按照鉴定结论收取赔（补）偿费。

抄送：各市港航（航道）事业发展中心。
江苏省交通运输厅办公室
                    2022年4月20日印发  
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