附件1
烟花爆竹新增零售场所选址要求及
周边安全条件说明

1、零售场所应位于消防车辆可以顺畅到达的区域；
2、零售场所不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；
3、零售场所不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内；
4、零售场所不应与居住场所设置在同一建筑物内；
5、零售场所不应设置在地下及半地下室内；
6、零售场所不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内；
7、零售场所不应设置在电压高于1kV 的电力线路下方；
8、零售场所与220 kV及以上的区域变电站围墙，220 kV以上的架空输电线路之间的间距应符合《烟花爆竹零售店（点）技术规范》（AQ4128-2019）4.2的相关要求；
9、零售场所与学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘之间的间距应大于100m；
10、零售场所使用面积原则上大于等于40 m2且小于等于200 m2；
11、零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通；
12、零售场所正上方房间不应作为营业场所、培训教室、会议室，不应有人员留宿；
13、零售场所不应作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道；
14、零售场所建筑物应采用现浇钢筋混凝土框架、钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、刚架结构；
15、零售场所建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））的规定，且不低于三级；
16、零售场所与其他场所联建时，其隔墙应采用为厚度不小于180 mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00 h的其他密实墙，且隔墙上不应设置门窗和洞口；
17、零售场所周围25 m范围内有明火或散发火花地点的，两者之间应有不燃材料实体隔挡；
18、原则上，相连商铺、同一小区、同一居民集中区等只布点一个烟花爆竹零售场所；新增布点与原有布点之间、新增布点与新增布点之间的步行距离大于1000米。
19、其他应该符合的法律法规、安全标准。
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